2026년 7월 24일(금) 보도 가능			도시경관과 건축안전팀
			과장	전윤식(042-270-6410)
			팀장	김정수(042-270-6375)
사진 (○)	영상 (×)	www.webhard.co.kr ID:daejeon11, PW:a1234
			주무관	이윤섭(042-270-6377)

대전시, 해체 공사장 7곳 안전 점검… 12건 조치

- 5월 26일~6월 19일 시·구 합동 점검… 필요시 외부 전문가 참여 -

공사장 주변 안전 확보와 감리 업무 수행 실태 중점 확인 -

대전시는 지역 내 해체 공사장의 안전사고를 예방하기 위해 5월 26일부터 6월 19일까지 25일간 안전 점검을 실시했다.

이번 점검은 건축물 해체 허가를 받았거나 신고 절차를 마친 공사장 7곳을 대상으로 진행됐다. 시는 실효성 있는 점검을 위해 시·구 담당자와 건축안전센터 전문가 등으로 점검반을 편성했으며, 필요에 따라 건축안전자문단 등 외부 전문가가 참여하는 민관 합동 점검도 실시했다.

주요 점검 내용은 ▲건축물 해체계획서 이행 여부 ▲가설 시설물 설치의 적정성 ▲감리 업무 수행의 적정성 ▲시민 불편 사항 등이다.

점검 결과, 공사장 주변 안전 확보 미흡 등 총 12건의 지적사항을 확인했다. 시는 적발된 지적사항을 현장에서 즉시 시정하도록 하고 조치 결과까지 확인해 발생할 수 있는 안전사고를 사전에 차단했다.

시는 앞으로도 분기별 안전 점검을 지속적으로 실시해 해체 공사장 안전관리에 만전을 기할 방침이다.

[붙임1] 점검개요

[붙임2] 사진자료

붙임1		점검개요

- 안전한 해체공사, 안전한 시민생활환경 조성 -

2026년 상반기 해체공사장 안전점검계획

❖ 해체공사장의 사고예방 및 안전을 증진시키기 위해 ‘26년 상반기 해체공사장 안전점검 계획을 보고하는 사항입니다.

Ⅰ		추진목적

❍ 해체공사장의 안전점검을 통하여 사고예방 및 안전한 시민 주거환경 도모

❍ 자치구 공사장 관리실태 확인 및 향후 해체 관련 업무 개선사항 모색

❍ 안전점검 시 원활한 파악 및 민원 방지를 위한 안전점검 기준 일원화

- 국토안전관리원에서 배포한 현장점검 체크리스트 활용(’24. 10.)

Ⅱ		추진근거

❍ 건축물관리법 제30조의4(현장점검), 건축물관리법 시행령 제21조의3(현장점검)

- 허가권자가 착공신고를 받은 경우·현장점검이 필요하다 인정한 경우 등

Ⅲ		추진계획

❍ (집중점검) ’26. 5. 26.(화) ~ 6. 19.(금)

❍ (점 검 반)  1개반 2명 / 市 건축안전팀, 區 관련부서

❍ (점검대상) 집중점검 기간 내 자치구 현장점검 실시 공사장

❍ (점검사항) 해체허가 공사장 점검표 작성

- 건축물 해체계획서 이행 여부(해체순서 준수 여부 등)

- 가시설(비계) 설치 적정 여부(보행자 안전시설 등)

- 감리업무 수행실태 적정 여부(감리원 상주여부 등)

❍ (점검결과 조치)

- 경미한 사항은 현지시정 조치 후 결과보고서 작성 내용 내 반영

- 중대한 사항은 결과보고서 내 조치작성 및 향후 조치결과 보고

❍ (점검결과 보고) ’26. 7.

붙임2		사진자료