2026년 우기 대비 급경사지 점검결과(광산구)

연 번	급경사지명	위치	점검일자	점검결과	조치계획	비고
1	동림1	동림동 산8-1	2026-07-09	· 배수시설 및 사면 수목 정비 필요 · 옹벽 균열 발생에 따른 세부 정밀점검 필요	· 예산 확보 시 정비	광산구 (건설과)
2	동림2	동림동 산9-2	2026-07-09	· 방수포 재정비 및 사면 수목 정비 필요	· 예산 확보 시 정비
3	수랑	소촌동 산29-1	2026-07-02	· 배수시설 및 사면 수목 정비 필요	· 예산 확보 시 정비	광산구 (도시공원과)
4	송정	신촌동 산95-9	2026-07-02	· 사면 수목 정비 필요 · 낙석방지망 및 산마루 측구 설치 검토	· 예산 확보 시 정비
5	신창	신창동 855-22	2026-07-02	· 계측기 재설치 필요	· 예산 확보 시 정비
6	우산1	우산동 산98-1	2026-07-02	· 게비온 옹벽 인근 수목 정비 필요	· 예산 확보 시 정비
7	우산2	우산동 산101	2026-07-02	· 특이사항 없음
8	우산3	우산동 1021-1	2026-07-02	· 배수시설 및 사면 수목 정비 필요	· 예산 확보 시 정비
9	양N3	양동 산72-1	2026-07-14	· 배수시설 정비 필요	· 예산 확보 시 정비	광산구 (건설과)
10	양N4	양동 산99-5	2026-07-14	· 배수시설 정비 필요	· 예산 확보 시 정비
11	양N5	양동 산95-2	2026-07-14	· 낙석방지책 정비 검토	· 예산 확보 시 정비
12	선N1	선동 산20-1	2026-05-28	· 2026년 2월 정비사업 준공으로 시설물 상태 양호. · 시점부 산마루 배수로 연장시공 추천. · J형 측구 내 토사 적치로 물고임이 관찰되어 배수로 정비 후 주기적 안전점검 필요.	· 예산 확보 시 정비	광산구 (건설과)

※ 사유시설 : 12개소 / 비공개