전주시 공공하수처리시설 방류수 수질농도 공개

2026년 8월 17일 ~ 2026년 8월 23일 전주시 공공하수처리시설 방류수 수질농도를 다음와 같이 공개합니다.

2026년  8월   일

전주시 상하수도본부장

▢ 방류수 수질농도

전주 공공하수처리시설

2026년 8월 4주차	방류수 수질농도
	1,2 단계					3단계
	pH	TOC	SS	T-N	T-P	pH	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	-	15	10	20	0.2	-	15	10	20	0.2
2026-08-17	6.6	6.9	2.9	10.639	0.08	6.6	6.3	2.8	8.133	0.09
2026-08-18	6.7	7	2.9	10.208	0.083	6.7	6.6	2.7	7.261	0.087
2026-08-19	6.7	7.1	2.9	10.061	0.073	6.7	6.7	2.8	7.527	0.088
2026-08-20	6.7	6.8	2.8	10.594	0.067	6.6	6.7	2.7	9.443	0.102
2026-08-21	6.6	6.6	2.9	10.979	0.065	6.7	7.1	2.7	11.004	0.092
2026-08-22	6.6	6.3	2.8	10.852	0.055	6.7	6.9	2.7	10.825	0.099
2026-08-23	6.8	6.6	2.8	10.833	0.059	6.7	7.7	2.8	10.744	0.092

전북혁신도시 수질복원센터

2026년 8월 4주차	방류수 수질농도
	pH	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	-	15	10	20	0.2
2026-08-17	6.4	5.1	2.4	8.194	0.125
2026-08-18	6.4	5.2	2	5.926	0.109
2026-08-19	6.5	5.7	1.6	5.735	0.068
2026-08-20	6.6	5.6	1.9	5.136	0.054
2026-08-21	6.6	4.8	1.9	5.66	0.027
2026-08-22	6.5	4.9	1	6.103	0.018
2026-08-23	6.5	5	1.3	5.821	0.016