전남광주통합특별시 동구 공고 제2026 - 923호

2026년 가정형(베란다) 태양광 보급사업 참여세대 모집공고

기후에너지환경부 「2026년 가정형(베란다) 태양광 보급사업」과 연계하여 가정형 태양광 설비를 설치하는 공동 및 단독주택에 대하여 「2026년 가정형(베란다) 태양광 보급지원 사업」을 다음과 같이 공고합니다.

2026년  8월  18일

전남광주통합특별시 동구청장

1. 사 업 명 : 2026년 가정형(베란다) 태양광 보급사업

2. 지원대상 : 전남광주통합특별시 동구 소재 건축물대장 또는 등기부등본 발급 가능 주택 소유자

- 공동주택의 경우 「공동주택관리법 시행령」 제19조제2항제5호에 따라 관리주체의 동의를 받아야 함

- 미니태양광 지원사업을 통해 지원받은 경우 지원 대상에서 제외

3. 사업내용 : 가구당 500W 이내 태양광 설비 설치

4. 사 업 비 : 약 7,500만원 내외(약 75개소)

※ 기타 상황에 따라 총사업비 및 개소 수 변동 가능

5. 지원 내용 : 1W당 보조금 1,600원 정액 지원

6. 예상 설치비(참여기업 태양광 설비 설치단가에 따라 자부담 금액 변동 가능)

구 분		개소별 예상 설치비			비고
		계	보조금(80%)	자부담(20%)
태양광	공동주택(405W)	810,000원	648,000원	162,000원
	주택(500W)	1,000,000원	800,000원	200,000원

7. 신청기간 : 2026. 8. 18.(화) ~ 9. 21.(월)

※ 우선순위는 신청순

8. 설치기간 : 2026. 10. ~ 12.

9. 신청방법 : 동구청 기후환경과로 서류 제출(평일 09:00 ~ 18:00 / 토요일, 공휴일 휴무)

※ 2026년 한국에너지공단 보급사업 참여기업을 통해 제출

10. 제출서류

① [별지1] (참여자)신청 서류

② [별지2] (참여기업)신청 서류

11. 신청문의 : 동구청 기후환경과(□062-608-2152)

12. 사업 추진 절차

	① 사전 신청 (신청자 → 참여기업)		ㅇ 신 청 자 : 한국에너지공단 신재생에너지센터 사이트 내 참여기업 확인 후 직접 선정 및 계약체결
	□
	② 사업 신청 (참여기업 → 동구)		ㅇ 참여기업 : 공단 사업신청서 및 관련 서류를 작성하여 동구(기후환경과)로 제출 (방문 및 우편) ※ 기 간 : 공고일 ~ 9.21.(월)까지
	□
	③ 신청 서류 검토 (동구)		ㅇ 제출 서류 및 지원 대상 적격 여부 확인 등 ※ 신청 서류 미비 시 사업 취소 가능
	□
	④ 사업계획서 제출 및 사업 승인 (동구 → 한국에너지공단)		ㅇ 지원 대상 취합 후 사업계획서 제출
	□
	⑤ 사업 선정 결과 안내 (동구 → 신청자, 참여기업)		ㅇ 지원 대상자 확정 통보(공문 및 문자 발송)
	□
	⑥ 설비 설치 (참여기업, 신청자)		ㅇ 지원 대상자 최종 확정 통보일 이후 설비 설치 착수 ※ 임의 설치, 미 선정업체 설치 시 보조금 지원 불가 ㅇ 신청자 : 지자체, 센터의 설치 확인 완료 후 신청자는 참여기업 계좌로 자부담비 송금
	□
	⑦ 보조금 지급 신청 (참여기업)		ㅇ 시설기준 등에 적합한 경우 보조금 지급 ※ 동구(기후환경과)로 보조금 지급 신청서 및 증빙 서류 제출
	□		⇒ 현장 설치 확인
	⑧ 보조금 지급 (동구)		ㅇ 보조금 신청서에 따라 지급

13. 유의사항(준수사항)

가. 본 공고내용에서 정하지 않은 사항은 기후에너지환경부 「2026년 가정형(베란다) 태양광 보급지원 사업」 공고 및 「신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 지침」에 따름

나. 주택의 건물등기부등본 또는 건축물대장상의 소유자가 공동지분으로 되어 있는 경우에는 최대 지분 소유자의 명의로 신청하여야 하며, 설치된 설비는 신청자의 소유로 인정 (동일지분인 경우 동의서 제출)

다. 신청자가 설비의 성능 및 적정용량, 경제성 등 사업 전반에 대하여 검토ㆍ결정 후 참여기업과 계약하며, 한국에너지공단 및 동구는 설비의 성능을 보장하지 않음

라. 참여업체는 설치 완료 후 5년간 무상하자보수를 이행하여야 함

마. 가정형(베란다) 태양광 설비 설치가 완료된 후 사업 기간 내 보조금 신청서가 접수되어야 함

바. 한국에너지공단 및 동구는 중재 및 결정 등의 권한이 없으므로 참여기업과 신청자는 계약서 등을 충분히 검토 후 결정하여야 함

사. 의무 사용기간 이후에 이전 설치 또는 철거할 경우 동구에 알려야 함

아. 한국에너지공단 및 동구는 신청자와 참여기업 간에 문제 발생 등으로 설치계약 내용이 정상적으로 이행될 수 없다고 판단되는 경우 양 당사자의 의사와 상관없이 현장 확인 등을 통해 직권 취소할 수 있으며, 이에 대한 민·형사상 법적 책임은 없음

자. 가정형 태양광 이전 설치 및 철거에 대한 비용은 별도로 지원하지 않음

차. 세대에 설치된 계량기가 단방향일 경우 태양광발전으로 생긴 잉여 전류의 방향을 감지하지 못해 사용량으로 검침되는 경우가 있으므로 양방향 계량기로 교체 설치를 권장함(단방향 계량기로 문제가 생길시, 책임은 신청자에게 있음)

카. 시공 전 신청자는 반드시 이웃과 조망권에 대한 협의를 진행하여야 하고 가정형 태양광 설비는 신청자 소유로 설비를 성실히 유지·관리하여야 하며, 관리 소홀로 인한 사고 및 하자발생 시, 책임은 신청자에게 있음

[별지 1]

동구 가정형(베란다)태양광 보급지원 사업 참여 신청서
신 청 인			연락처
주 소	( 동/ 호수)
주택형태	공동주택( ), 단독주택( )		설치용량				W
설치장소	난간( ), 옥상( ), 기타( )		전월전기사용량				kWh
설치여건	방위각( )		난간의 안정성
설치제품	거치형 / 앵커형 / 콘솔형 W(참여기업명 : )
설 치 비	총사업비	국 비 보조금		지방비 보조금		자부담
	원	원		원		원
참고사항	· 설치비 : 일반(국 40, 지 40, 자 20)
위와 같이 동구 가정형(베란다) 보급지원 사업 참여를 신청합니다. 2026년 월 일 신 청 인 (인) 전남광주통합특별시 동구청장 귀하
첨부서류 1. 보급지원 사업 신청서 [별지 제1-1호 서식] 2. 개인정보 수집 및 이용 동의서 1부 [별지 제1-2호 서식] 3. 관리사무소 동의서 1부 [별지 제1-3호 서식] 4. 가정형(베란다)태양광 보조금 반환에 관한 사항 [별지 제1-4호 서식] 5. 재생에너지설비 (의무)사후관리 협조 동의서 [별지 제1-5호 서식] 6. 소유주 설치동의서 [별지 제1-6호 서식]

[별지 1-1] 가정형 태양광 보급지원 사업 신청서

가정형(베란다) 태양광 보급지원 사업 신청서
성명
주소	우편번호( )
연락처	전 화 : E-mail : 이동전화 :
주택구분
예상사업비	총사업비: 천원/보조: 천원/자부담: 천원
설치규모	가정형 태양광 W
참여기업	기업명: 담당자 : 전화 :
설치장소	(도로명주소 / 상세주소)
위와 같이 재생에너지 설비의 설치에 따른 정부 지원을 신청합니다. 년 월 일 신청자 (인) 참여기업 (직인) 재생에너지센터소장 귀하
첨부서류 1. 설치대상시설 건축물대장 또는 건물 등기부등본 1부. * 예정 설치장소 주소(온라인상 신청서)와 건축물대장, 건물등기부등본 등 서류상 주소가 일치하여야 한다 2. 주요설비의 설치사양(KS 인증서) 1부. 3. 본인서명사실 확인서 1부.

[별지 1-2] 개인정보 수집 및 이용 동의서

개인정보 수집 및 이용 동의서

한국에너지공단 재생에너지센터(이하 “센터”이라 함)에서 실시하는 가정형 태양광 보급지원사업 신청․접수 시 수집하게 될 개인정보는 [개인정보보호법] 제15조에 따라 개인정보의 수집·이용 시 본인의 동의를 얻어야 하는 정보입니다. 이에 센터는 아래 내용과 같이 한국에너지공단 재생에너지 전자민원서비스를 통해 설치계획서 제출 및 설치확인, 사후관리 등 서비스 이용 등을 위한 개인정보를 수집·이용하고자 합니다. 소비자는 동의를 거부할 수 있습니다. 다만, 이 경우 가정형 태양광 신청/접수에 제한이 있을 수 있습니다.

[개인정보의 처리 목적]

지방자치단체 또는 센터는 해당 업무 등을 위해 개인정보를 수집·이용합니다. 수집된 개인정보는 정해진 목적 외 용도로는 이용되지 않으며, 수집 목적 등이 변경될 경우 소비자에게 알리고 동의를 받을 예정입니다.

[수집하는 개인정보의 항목]

지방자치단체 또는 센터는 필요한 최소한의 개인정보를 수집하며, 이에 대한 동의를 얻고 있습니다. 수집하는 개인정보 항목은 다음과 같습니다.

- 개인정보 : 성명, 생년월일, 주소, 연락처, 사업신청관련 자료(신청서, 계약서, 건축물대장, 본인서명사실확인서 등에 적힌 기본정보 등), 한국전력공사 등록 고객번호 및 전력관련 정보

[개인정보 수집 및 이용 목적]

센터는 다음과 같은 이유로 개인정보를 수집합니다.

가. 신청자 관리 및 사업현황관리

- 본인확인 및 해당 업무 운영을 위한 서비스 제공(설치계획서 제출 및 설치확인, 사후관리 등 사업 현황 관리)

- 고지사항 전달 및 민원처리

나. 기타 원활한 양질의 서비스 제공

[개인정보 보유 및 이용기간]

정보주체 개인정보는 원칙적으로 개인정보의 수집 및 이용목적이 달성되면 지체없이 파기합니다. 단, 다음의 정보에 대해서는 아래의 이유로 명시한 기간 동안 보존합니다.

- 보존기간 : 30년

[동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익]

주택지원사업 참여 신청․접수 시 개인정보 수집 동의를 거부하실 수 있으며, 동의를 거부하실 경우 한국에너지공단 재생에너지센터에서 실시하는 가정형 태양광 보급지원 사업의 이용에 제한이 있을 수 있음을 알려드립니다.

이상 재생에너지센터의 개인정보보호정책은 가정형 태양광 보급지원 사업에 적용됩니다.

본인은 위 개인정보 수집·이용에 동의합니다.

구 분	동의여부
필수항목	□ 동의합니다 □ 동의하지 않습니다

2026년   월   일

신 청 인 :              (인)

[별지 1-3] 관리사무소 동의서

관 리 주 체 동 의 서

○ 신 청 인 :

○ 생년월일 :

○ 주    소 :

○ 전화번호 :

「공동주택관리법 시행령」제19조제2항제5호에 따라 미니태양광을 발코니 외부 난간에 설치하는것에 대해 동의합니다.

2026.     .     .

아파트 관리사무소장 (직인)

전남광주통합특별시 동구청장 귀하

[별지 1-4] 가정형(베란다) 태양광 보조금 반환에 관한 사항

가정형(베란다) 태양광 보조금 반환에 관한 사항 동의서

○ 참여업체가 설치한 태양광 설비를 신청인이 5년 이내에 이전·철거하는 경우에 전남광주통합특별시 동구의 승인을 받아야 합니다.

- 사용기간은 설치완료일을 포함합니다.

○ 다음과 같은 사항은 사용기간에 따른 환수율을 적용하지 않습니다.

- 시공기준 미준수 등 보급사업 공고 기준에 부합하지 않아 설비 철거가 부득이한 경우 보급업체에게 기 지급한 보조금 전액을 반환명령 합니다.

- 설치 확인일로부터 5년이내에 설비를 무단 철거 처분할 경우 기 지급한 보조금 전액을 반환명령 합니다.

2026년도 전남광주통합특별시 동구 가정형(베란다) 태양광 보급사업 참여자(신청인, 참여업체)는 위 사항에 동의합니다.

2026년      월      일

신 청 인                     (인)

참여기업                     (인)

[별지 1-5] 재생에너지설비 (의무)사후관리 협조 동의서

재생에너지설비 (의무)사후관리 협조 동의서

가정형(베란다) 태양광 지원사업 소유자는 재생에너지 설비를 설치한 날부터 3년간 연 1회 이상 시공자의 유선·현장방문 등의 (의무)사후관리 점검활동에 대해 성실하게 협조하여야 함을 동의합니다.

-  다    음 -

① 소 유 자 :                     (연락처 :                     )

② 설치장소 :

③ 사 업 명 :

④ 기타사항 :

에너지원	설치용량(W)	정부보조금(천원)	참여기업

년     월     일

소유자 :              (서명 또는 인)

재생에너지센터 소장 귀하

[별지 1-6] 소유주 설치 동의서

(공동) 소유주 설치 동의서
신청자	성명	생년월일
(공동) 소유주	성명	생년월일
위 주택의 (공동) 소유주인 본인은 신청자가 위 장소에 태양광 설비를 설치하는 것과 신청자가 향후 설치된 설비의 소유자가 되는 것과 관련하여 향후 일체의 이의를 제기하지 않을 것을 동의합니다. 년 월 일 동의자 : (서명 또는 인) 재생에너지센터 소장 귀하

[별지 2]

동구 가정형(베란다)태양광 보급지원 사업 참여 신청서
신 청 인			연락처
주 소	( 동/ 호수)
주택형태	공동주택( ), 단독주택( )		설치용량				W
설치장소	난간( ), 옥상( ), 기타( )		전월전기사용량				kWh
설치여건	방위각( )		난간의 안정성
설치제품	거치형 / 앵커형 / 콘솔형 W(참여기업명 : )
설 치 비	총사업비	국 비 보조금		지방비 보조금		자부담
	원	원		원		원
참고사항	· 설치비 : 일반(국 40, 지 40, 자 20)
위와 같이 동구 가정형(베란다) 보급지원 사업 참여를 신청합니다. 2026년 월 일 신 청 인 (인) 참여기업 (인) 전남광주통합특별시 동구청장 귀하
첨부서류 1. 가정형(베란다) 태양광 보급지원 사업 표준설치계약서 1부 [별지 제2-1호 서식] 2. 설치완료 사진(설치 전·후) 1부 [별지 제2-2호 서식] 3. 자체설치확인보고서 1부 [별지 제2-3호 서식] 4. 가정형(베란다)태양광 보조금 반환에 관한 사항 1부 [별지 제2-4호 서식]

[별지2-1] 가정형(베란다) 태양광 표준설치계약서

가정형(베란다) 태양광 보급지원 사업 표준설치계약서
계 약 당사자	신청자			생년월일
				주 소
				연 락 처
	참여 기업			대 표 자			사업자등록번호
				주 소
				연 락 처
계 약 내 용	분 야		가정형 태양광			설치용량		W
	주택구분		□ 공동주택 □ 단독주택			총사업비		원
	설치주소 (도로명주소/상세주소)					정부지원금		원
						시,도 지원금		원
						기초지자체 지원금		원
	설치기간		2026년 월 일 ~ 2026년 월 일
						자부담금		원
본 문 조 항	제1조(사전안내) ① “참여기업”은 “신청자”와의 계약 체결 전, 현장확인 등을 통해 설치 현장 여건을 고려하여, “신청자”에게 지원사업 공고, 지원설비, 설치장소, 사업비, 설비 설치·관리시 유의사항 등에 대한 충분한 안내를 하여야 한다. 제2조 (신청인 자부담금) ① “신청인”은 “참여기업”이 기간 내에 설치를 완료하였을 경우, “참여기업”의 설치비 지급 요청일로부터 14일 이내에 설치비용을 지급하여야 한다. ② “참여기업”은 “신청인”에게 보조금 지급요청 및 수령에 관한 사항을 적극 안내하며, “신청인”은 “참여기업”이 보조금을 수령할 수 있도록 관련 제반서류 작성·제출에 적극 협조한다. 제3조 (계약의 해약) ①“신청자”와 “참여기업”은 상호간에 본 계약을 중대하게 위반하였을 경우에 각각 본 계약을 해약할 수 있다. ②“신청자”와 “참여기업”은 다음과 같은 사유가 발생하였을 때 “한국에너지공단 재생에너지센터(이하 센터)”에 해당 내용을 고지하여 해당 사유로 인정받은 경우, 본 계약을 해약할 수 있다. 1. 사업수행이 정지상태가 되어 소기의 사업목표 달성이 극히 곤란한 것으로 인정될 경우 2. 기타 천재지변이나 불가항력적인 사유 등으로 더 이상 사업추진이 불가능 한 것으로 인정될 경우 제4조 (보관) 본 계약서는 2부를 작성하여 “신청자”, “참여기업”이 각각 1부씩을 보관한다.
특 약 사 항	제1조 (이행보증 및 하자보증) ①“참여기업”은 “신청자”에게 준공서류 제출시 사업종료일로부터 5년간 하자보수를 책임지는 내용의 하자이행보증보험증권을 제출하고, 사본 1부를 “센터”에 제출하여야 한다. ②“신청자”는 보급사업으로 획득한 시설물을 성실히 관리하여야하며, “참여기업”의 하자이행보증기간이 만료된 이후에 발생한 설비의 하자를 수리할 경우 비용을 부담하여야 한다. 제2조 (사용자 교육) “참여기업”은 “신청자”가 해당시설 및 장비의 운용과 사후관리를 효율적으로 수행할 수 있도록 사용자 사전교육과 사후관리에 최선을 다하여야 한다. 제3조 (지체상금율) “참여기업”이 “신청자”의 승인을 얻지 아니하고 정당한 사유가 없이 계약 후 설치기간 내 설치를 완료치 못할 경우에 지체일 하루당 설치비용의 1000분의 1에 해당하는 지체상금율을 적용할 수 있다. 제4조 (안전성 이행) 태양광 설비의 설치와 관련하여 발생하는 안전성·일조권·조망권 분쟁 등의 모든 문제에 대한 책임은 “참여기업”과 “신청자”에게 있음을 확인한다. 제5조 (계약효력) 본 계약서는 “센터”의 사업승인 시 쌍방이 정한 바에 따라 계약서로서의 효력을 가진다.
2026년 월 일 (신청자) (서명 또는 인) (시공업체) (인)

[별지2-2] 설치완료 사진

제품 설치완료 사진

촬영일자 : 2026.    .    .

설 치 전
외 부	내 부
주변도 포함하여 촬영	주변도 포함하여 촬영
설 치 후
외 부	내 부
주변도 포함하여 촬영	주변도 포함하여 촬영

제품 설치 완료사진
모듈자재	마이크로인버터
전력량측정기	거치대
	냉방기 실외기와 병행설치 및 난간대 이격발생 등으로 보강시에만 촬영
명판부착	난간대 보강(앙카볼트 및 화스너)

※ 내부 사진은 명판부착 후 촬영 / 외부 사진은 동ㆍ호수가 확인 가능하도록 촬영

[별지2-3] 자체설치확인 보고서

자체 설치확인 보고서
가정형 태양광 지원 사업
신청자		기관명 (성명)			전화
					이동전화
		E-mail			FAX
		주 소	□□□□□
설치장소		기관명 (성명)		관리자			연락처
				E-mail			Fax
		주소	□□□□□
시공자		시공기업/ 제조업체명 (사업자번호)		대표자	(인)		연락처
				주소			Fax
		주소	□□□□□
에너지원		태 양 광		용량
사업기간		년 월 일 ∼ 년 월 일
상기의 신·재생에너지 설비의 설치가 완료되어 설치확인 기준 준수 등 현장점검 결과 적합함을 확인하였음을 보고하오며, 설치확인기준 점검결과가 사실과 다를 경우 시정조치 및 보조금 환수 등의 불이익을 감수할 것을 서약합니다. 년 월 일 신 청 자 (대 표 자) : (인) *자체설치확인 현장확인자 : (인) 재생에너지센터소장 귀하
첨부	[별지 제25호 서식]의 『설치확인 현장점검표』 1부

설치확인 현장점검표

태양광설비 현장점검표

가. 설치개요

설치확인 현장점검표
확 인 사 항		내 용
설 치 형 태		□연계형 □독립형/□고정형 □추적형/□PV □BIPV □BAPV
설치경사각 및 방향		모듈1	방위각 ( )도, 경사각 ( )도 (북0,동90,남180,서270)
		모듈2	방위각 ( )도, 경사각 ( )도 (북0,동90,남180,서270)
설 치 위 치		□옥외 □옥상 □경사지붕 □기타( )
모듈1		모델명						출력(Wp)								수량(매)
모듈2		모델명						출력(Wp)								수량(매)
인버터1		모델명						정격용량(kW)								수량(매)
인버터2		모델명						정격용량(kW)								수량(매)
설치 모듈(1)	수량	W × 매
	직렬수(단)	( )직렬							병렬수(열)						( )병렬
설치 모듈(2)	수량	W × 매
	병렬수(단)	( )직렬							병렬수(열)						( )병렬
총 설치용량		모듈			kW					인버터			kW
계통연계 방식		□ 저압연계 □ 고압연계
REMS(RTU)		업체명					통신방식							CID No.
		CID No.					CID No.							CID No.

나. 가동상태

종 류	확 인 사 항		내 용
동작상태 확 인	확 인 일 시		20 . . . 시 분～ 시 분
	확 인 항 목		외기온도( ℃ ) 날씨( ) 전압AC( V), 전류AC( A), 주파수( Hz), 일사량( W/㎡) 전압AC( V), 전류AC( A), 주파수( Hz), 일사량( W/㎡)
	인버터1
	인버터2
	인버터 출력	인버터1	kW ( 시 분)
		인버터2	kW ( 시 분)
	가동 후 총 누적발전량	인버터1	kWh, 총 가동일 ( )일
		인버터2	kWh, 총 가동일 ( )일

NO	항목		점검위치	점검방법	판정기준	판정
1	태양광 발전모듈	태양광발전 모듈(BIPV포함)	ㅇ모듈 후면 또는 측면	ㅇ명판의 모델, 용량 확인 ㅇ서류 및 육안 확인	ㅇKS 인증제품 또는 시험성적서 (※ BIPV의 경우, 서류로 확인 가능) ㅇ모듈 온도 상승에 따른 건축물 부자재 파괴방지, 발전량 저감 최소화 방안 수립 여부(BIPV) ㅇ방수계획 수립 여부(BIPV)	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		설치용량	ㅇ모듈 전면	ㅇ모듈매수확인	ㅇ설계용량 동일여부 - 부득이한 경우 110%이내	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		음영발생	ㅇ모듈 전면	ㅇ육안 확인	ㅇ음영 발생 여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		설치	ㅇ설치장소	ㅇ육안 확인 ㅇ(해당시) 구조안전확인서 등 서류 확인	ㅇ주택 및 건물 등 구조물에 설치 시 설비의 하중을 지지할 수 있는 콘크리트 또는 철제구조물 등에 직접 고정여부 확인 - 직접 고정이 아닐 경우, 건축법 제67조에 따른 관계전문기술자(이하 “관계전문기술자”) 확인 필요(건축물 등에 고정되는 지지대 등을 포함한 전체 설비가 건축구조기준에 따라 안전성, 적정성을 확보한 내용 포함) ㅇ(건물설치형 및 BAPV형) 3.3kW를 초과할 경우,관계전문기술자로부터 확인 필요 ㅇ건물 마감선(건축법에 따라 적법하게 설치된 부문)을 벗어나지 않도록 설치 ㅇBAPV형 설치시 이격거리 - 모듈 프레임 밑면(프레임 없는 방식은 모듈의 가장 밑면)-지붕면 및 외벽의 이격거리 최소간격10cm 이상 여부 ㅇ지상형의 경우, 콘크리트 기초로 시공 및 지표면 위에 자재(베이스판, 볼트류, 볼트캡 등) 설치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
2	지지대 (※BIPV의 경우, 서류확인 가능)	설치상태 (BAPV포함)	ㅇ지지대 후면	ㅇ서류 및 육안 확인	ㅇ건축구조기준 등의 관련 기준에 맞게 자중, 적재하중, 적설하중, 풍하중 등을 포함한 구조하중 및 기타 진동,충격에 대해 안전한 구조로 설치 ㅇ모듈과 지지대의고정볼트는 모듈 제조사 권장 규격적용, 스프링와셔 및 풀림방지너트 등 2중으로 체결 ㅇ경사지붕 및 외벽 표면 균열 발생여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		지지대, 연결부, 기초 (용접부위 포함)	ㅇ지지대 후면	ㅇ육안 확인 ㅇMill Sheet확인	ㅇ재질 확인 - 용융아연도금 - 용융아연 알루미늄 마그네슘합금도금 - 스테인리스 스틸 - 알루미늄 합금 ㅇ기초부분의 앵커 볼트, 너트는 볼트캡 착용(해당 시) ㅇ절단면, 용접부위 방식처리	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		체결용 볼트, 너트, 와셔	ㅇ지지대 후면	ㅇ육안 확인	ㅇ용융아연도금, STS, 알루미늄 합금재질 사용(볼트캡은 플라스틱 재질도 가능) ㅇ제규격의 볼트, 너트, 스프링와셔 삽입(볼트규격에 맞는 스프링와셔 및 풀림방지너트 등 2중으로 체결)	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
3	전기 배선	모듈-인버터 배선	ㅇ설치장소	ㅇ육안 확인	ㅇ모듈전용선 또는 단심(1C) 난연성 케이블(TFR-CV, F-CV, FR-CV 등) - 지면 위 설치 또는 지면포설시 피복손상 방지조치(가요전선관, 금속 덕트 또는 몰드)	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		모듈 배선	ㅇ모듈 후면	ㅇ육안 확인	ㅇ바람에 흔들림이 없게 단단히 고정(코팅된 와이어 또는 동등이상(내구성) 재질의 타이) ㅇ가공전선로 지지물 설치 ㅇ군별, 극성별로 별도 표시 ㅇ배선 보호를 위해 경사지붕 및 외벽 표면에 전선처리 여부(BAPV)	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		케이블	ㅇ설치장소	ㅇ육안 확인	ㅇ가능한 음영지역, 빗물이 고이지 않도록 설치 ㅇ가능한 피뢰 도체와 떨어진 상태로 포설, 피뢰도체와 교차시공하지 않도록 설치 ㅇ바닥에 노출되는 경우 몰딩 등의 처리	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		접속함	ㅇ접속함	ㅇ육안 확인	ㅇKS 인증제품	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
					ㅇ지락, 낙뢰, 단락 등으로 설비 이상(異常)현상 시 경보등 또는 경보장치 켜지는지 확인(실내에서 확인 가능한 경우 예외) ㅇ직사광선 노출이 적고, 접근 및 육안확인 용이한 장소 설치여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
4	인버터	사양	ㅇ인버터 전면 또는 측면	ㅇ명판의 모델, 정격용량,	ㅇKS 인증제품 250㎾를 초과 시 품질기준에 따른 시험성적서 제출	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
					ㅇ사업계획서의 인버터 설계용량 이상	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		설치상태	ㅇ설치장소	ㅇ실내·실외용 확인	ㅇ실내‧실외용을 구분하여 설치 실외용은 실내에 설치가능	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		인버터 설치용량 및 입력전압	ㅇ인버터 및 모듈	ㅇ인버터 입력 및 모듈출력 확인	ㅇ모듈 설치용량이 인버터설치용량의 105%이내 ㅇ모듈 개방전압(후면명판)은 인버터 입력전압(인증서, 시험성적서)의 범위 이내	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		표시사항	ㅇ인버터 또는 별도 표시창	ㅇ육안 확인	ㅇ모듈 및 인버터의 출력 전압, 전류, 전력, 주파수, 최대출력량(Peak), 누적발전량	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
5	통합 명판	표시항목	ㅇ인버터 전면에 부착	ㅇ육안 확인	ㅇ[별표 5]「신·재생에너지 설비 명판 설치기준」에 제작 및 인버터 전면에 적합하게 부착되어 있는지 여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
	통합 명판 (REMS 적용사업)	표시항목	ㅇRTU 외함에 부착	ㅇ육안 확인	ㅇCID번호, 모델명, 모니터링업체명, 제조년월, 통신방식이 REMS 시스템과 일치하는지 여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
6	가동상태	정상조건 시에	ㅇ인버터, 전력량계 등	ㅇ육안 확인	ㅇ모든 설비(인버터, 전력량계 등)정상작동 여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
7	운전교육	운전매뉴얼	ㅇ점검현장	ㅇ신청자와의 면담	ㅇ소비자 주의사항 및 운전매뉴얼 제공, 교육 실시여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
8	설치확인		ㅇ점검현장	ㅇ육안확인	ㅇ안전사고 방지위한 작업공간(이동통로, 발판 등) 및 접근장치(계단 등) 확보	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
9	기초지반		ㅇ점검현장	ㅇ육안확인	ㅇ(일반지상형, 산지형, 농지형의 경우) 태양광설비 기초 구조물 등의 설치위치 및 규격 등 적정 여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
					ㅇ(일반지상형, 산지형, 농지형의 경우) 충분한 다짐을 통한 기초 지반의 지지력 및 안전성 확보 여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
					ㅇ(산지형, 농지형의 경우) - 절·성토 사면의 안전성 확보여부(필요시 녹화 포함) - 비탈면 구조물(옹벽 등)의 설치위치 및 규격 등 적정여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
					ㅇ(산지형, 농지형의 경우) 배수로 규격 및 설치 위치 등 적정 여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외

다. 설치상태

소유자(설치자) :                  (인)

소                  속   :

직책(또는 직급) :

현장  확인자       :                                    (인)

[별지2-4] 안전교육 및 안전점검표

2026년 가정형(베란다) 보급지원사업

안전교육 및 안전점검표

□ 필수 안전점검 리스트 (시공자 확인 必)

※ 시공 기사는 아래 항목을 신청자에게 설명하고 이상 없음을 확인해야 합니다.

1. [고정상태] 태양광 모듈 및 거치대가 베란다 난간에 견고 하게 고정되었습니까? (체결 볼트 풀림 방지 조치 여부)	□ 적합 □ 부적합
2. [전기안전] 인버터와 가정 내 콘센트 연결 상태는 양호하며, 전선 피복 손상은 없습니까?	□ 적합 □ 부적합
3. [구조안전] 베란다 난간의 부식이나 노후화로 인한 이탈 위험은 없습니까?	□ 예 □ 아니오
4. [작동확인] 설치 후 계량기 동작 또는 발전량 모니터링 장치가 정상 작동합니까?	□ 예 □ 아니오
5. [사용설명] 비상시 대처요령 및 관리방법(청소, 육안점검 등)을 신청자에게 안내하였습니까?	□ 예 □ 아니오

위와 같이 가정형(베란다) 설비 설치를 완료하고, 안전 점검 및 사용자 교육을  마쳤음을 확인합니다.

미니태양광 신청∙확인자(소유주)   (성명)               (서명)

설치장소

시공업체                                  (대표자 서명)

설치일자    2026.   .   .

전남광주통합특별시 동구청장 귀하