[참고]  대기 및 수질분야 자체점검 체크리스트

자 체 진 단 점 검 사 항		점검결과
대기분야	1. 배출시설 설치허가(신고) 사항 ◦ 배출시설 설치허가(신고)증 내용과 실제 배출시설설치 사항 확인 비교 - 새로운 시설 설치 여부 - 변경된 시설 또는 시설 교체 여부 - 공동방지시설에 허가 배출시설 이외의 시설이 연결 되었는지 여부 ◦ 가동개시 신고 후 조업여부
	2. 배출시설 및 방지시설 운영관리 ◦ 설치여부 확인 - 방지시설 설치여부 확인(방지시설 면제대상 제외) - 허가(신고)시 설계된 도면(규모, 용량, 위치 등)과 일치 여부 ◦ 정상운영 여부 확인 - 배출시설의 오염물질 배출량과 방지시설 처리능력 비교 - 방지시설 적정 가동 여부(적산전력계 포함) - 방지시설을 거치지 아니하는 오염물질배출장치 또는 공기희석장치 설치여부 ∘ 공기조절장치(댐퍼), 가지배출관(바이패스 닥트) 등 - 부대기계, 기구류(계량기, 각종 모타 등)의 제성능 발휘 여부(부식, 마모 등에 의한 오염물질 누출 여부 등) - 약품의 적정량 투입 및 소모품의 정기교체(여과물 교체등) 여부
	3. 배출시설 및 방지시설 운영일지 작성 - 배출시설 및 방지시설의 가동시간과 전력사용량(누계) 내역기록 여부 - 가동 및 고장수리에 관한 내역기록 여부 - 일지 기록․보존 여부(최종기재일로부터 1년간 보존)
	4. 기타사항 확인 - 4‧5종 사업장 배출시설 및 방지시설 사물인터넷 측정기기(IOT) 부착(의무) - 신고 및 행정처분 이행상태 확인 ∘ 각종 신고사항 이행여부 및 개선명령, 조업정지 등 행정처분 이행실태 ※ ’26.1.1.부터 석유정제품·기초유기화학물질·합성고무·플라스틱물질 제조업 저장시설의 THC 배출허용기준 적용대상이 100%로 확대됨에 따라, 해당 저장시설의 항목(THC)추가 변경신고 이행 여부 및 자가측정 실시 여부 확인 - 연료(경유, 방카-C 등) 유출 여부 - 지역연료사용기준 준수여부(저황유 사용여부) - 고체연료 등 사용승인 여부 - 악취발생물질 무단소각 여부 - 환경관리인 근무상태 확인 ∘ 종별 자격기준 확인 ∘ 환경관계분야 전담부서 근무여부 확인(자격증 대여 불가)
	5. 오염물질 배출상태 확인 - 육안으로 매연 및 먼지 배출상태 확인 - 측정공의 위치 및 측정대 적정설치 여부 - 자가측정 상태 확인 ∘ 배출되는 오염물질 측정항목 누락 여부 확인, 종별 측정 횟수 확인 ∘ 측정시 사용 여과지 및 시료채취기록지 보관여부(6개월) - 총 배출구수/시료채취배출구 확인

자 체 진 단 점 검 사 항		점검결과
수질분야	1. 배출시설 설치허가(신고) 사항 ◦ 배출시설 설치허가(신고)증 내용과 실제 배출시설설치 사항 확인 비교 - 새로운 공정 등 설치 여부 - 변경된 시설 또는 시설 교체 여부 - 공동방지시설에 허가 배출시설 이외의 시설이 연결 되었는지 여부 ◦ 가동개시 신고 후 조업여부
	2. 배출시설 및 방지시설 운영관리 ◦ 설치여부 확인 - 허가(신고)시 설계된 도면(규모, 용량 등)과 일치 여부 ◦ 정상운영 여부 확인 - 배출시설의 오염물질 배출량과 방지시설 처리능력 비교 - 방지시설 정상 가동 여부 (적산전력계 포함) - 비밀배출구 설치여부 ∘ 배출시설에서 발생된 폐수가 방지시설에 유입 되지 아니하고 배출할 수 있는 시설 설치여부 ∘ 방지시설에 유입된 폐수가 최종방류구를 거치지 아니하고 배출할 수 있는 시설 설치 여부 ∘ 불필요한 이동식 호수 설치여부 - 방지시설의 임의 변경 여부 - 처리약품의 정상적 투입 여부 등 (약품소모량, 전력사용량 및 기타 관계장부 등 비교검토) - 용수사용량과 폐수배출량 비교 - 방지시설 고장방치(기기고장 등)여부 확인사항
	3. 배출시설 및 방지시설 운영일지 작성 - 배출시설 및 방지시설의 가동시간, 용수사용량, 폐수배출량 등 기록 여부 - 가동 및 고장수리에 관한 내역기록 여부 - 일지 기록․보존 여부(최종기재일부터 1년간 보존)
	4. 기타사항 확인 - 신고 및 행정처분 이행상태 확인 ∘ 각종 신고사항 이행여부 ∘ 경고, 개선명령, 사용중지명령, 조업정지, 폐쇄명령 등 - 환경관리인 근무상태 확인 ∘ 종별 자격기준 확인 ∘ 환경관계분야 전담부서 근무여부 확인(자격증 대여 불가)
	5 오염물질 배출상태 확인 - 육안으로 처리수 배출상태 확인 - 시료채취 및 수질조사(자가측정 또는 대행업체에 위탁측정)