전주시 공공하수처리시설 방류수 수질농도 공개

2026년 8월 24일 ~ 2026년 8월 30일 전주시 공공하수처리시설 방류수 수질농도를 다음와 같이 공개합니다.

2026년  8월   일

전주시 상하수도본부장

▢ 방류수 수질농도

전주 공공하수처리시설

2026년 8월 5주차	방류수 수질농도
	1,2 단계					3단계
	pH	TOC	SS	T-N	T-P	pH	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	-	15	10	20	0.2	-	15	10	20	0.2
2026-08-24	6.8	7.4	2.9	11.046	0.072	6.7	7.9	2.8	10.994	0.09
2026-08-25	7	7.4	2.8	10.413	0.058	6.7	7.6	2.7	10.098	0.079
2026-08-26	6.9	7.4	2.8	8.925	0.044	6.7	7.9	2.8	9.399	0.075
2026-08-27	6.8	8.9	2.9	9.547	0.062	6.8	9.3	2.8	9.556	0.097
2026-08-28	7	9.1	2.8	10.655	0.064	6.8	8.8	2.8	10.019	0.091
2026-08-29	6.8	7.4	2.8	9.575	0.053	6.8	7.3	2.7	8.829	0.088
2026-08-30	6.8	5.2	2.8	8.229	0.038	6.7	5	2.7	8.712	0.06

전북혁신도시 수질복원센터

2026년 8월 5주차	방류수 수질농도
	pH	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	-	15	10	20	0.2
2026-08-24	6.6	5.4	2	5.636	0.036
2026-08-25	6.6	5.6	2.1	5.877	0.075
2026-08-26	6.5	5.6	1.4	5.385	0.058
2026-08-27	6.5	5.6	2.4	5.693	0.036
2026-08-28	6.5	5.4	2.4	6.74	0.044
2026-08-29	6.4	5.3	1.7	6.501	0.048
2026-08-30	6.4	5.1	2.7	6.135	0.054